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[bookmark: приложение-2]ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
[bookmark: техническо-предложение]ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в процедура с предмет:
„Доставка на оборудване и облачна услуга за изграждане на система за ранно откриване на горски пожари в района на повторно заселване на черния лешояд в Родопите“
[bookmark: i.-данни-за-кандидата]I. ДАННИ ЗА КАНДИДАТА
Наименование: ………………………………………………………………………………………………..
ЕИК: …………………………………………………………………………………………………
Седалище и адрес на управление: ………………………………………………………...
Представляван от: …………………………………………………………………………..
Телефон: ……………………………………………………………………………………..
Е-mail: …………………………………………………………………………………………
[bookmark: X0da14a0db0ae71b882a8ec7058c5553b581055f]II. СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Кандидатът следва да посочи в техническото си предложение всички характеристики, функционалности и условия, свързани с предлаганото техническо решение, които са относими към изпълнението на предмета на процедурата, включително приложимите условия за лицензиране, използване, поддръжка и обслужване на оборудването и софтуера, когато такива са определени от производителя или доставчика.
Кандидатът потвърждава съответствието на предлаганото техническо решение с минималните технически изисквания на Възложителя, като попълва колона „Предложение на кандидата“ с конкретна информация за техническите характеристики и функционалности, позволяваща на Възложителя да извърши проверка за съответствие с изискванията, посочени в Техническата спецификация.
	№
	Техническо изискване
	Предложение на кандидата

	1
	Сензори – тип: Многопараметрови сензори за околната среда за ранно откриване на пожари
	

	2
	Захранване: 100% захранване от слънчева енергия 
	

	3
	Засичане на газове: CO, CO₂, летливи органични съединения и други
	

	4
	Температура: измервателен диапазон от -40°C до +60°C; точност
	

	5
	Влажност: диапазон 0%–100%; точност 
	

	6
	Измерване на атмосферно налягане

	Да / Не; посочва се диапазон и точност, ако са приложими

	7
	Ранно откриване: способност за откриване на тлеещи пожари преди появата на видими пламъци
	

	8
	Изкуствен интелект: вграден ИИ за разпознаване на модели и отклонения с цел намаляване на фалшивите сигнали
	

	9
	Защита и устойчивост: IP67, UV-устойчив корпус, устойчивост на атмосферни условия и екстремни температури
	

	10
	Минимален експлоатационен живот на сензорите: 10 години
	

	11
	Покритие на сензорната мрежа: приблизително 700 хектара горска територия
	

	12
	Свързаност: възможност за работа в зони с ограничено или липсващо мобилно покритие
	

	13
	Комуникационни протоколи: LoRaWAN, mesh мрежи или еквивалент
	

	14
	Gateway устройства: най-малко едно устройство, разположено в зона с интернет достъп 
	

	15
	Предаване на данни: в реално или почти реално време, с висока надеждност
	

	16
	Облачна платформа с централизирано табло за мониторинг
	

	17
	Облачна платформа: съхранение и обработка на данни
	

	18
	Облачна платформа: генериране и разпространение на сигнали за пожар
	

	19
	Система за известяване: автоматични сигнали чрез SMS, съобщения, push известия, имейл или приложение 
	

	20
	Исторически данни и анализ: Съхранение и достъп до исторически данни, събрани от сензорите, както и възможност за анализ и визуализация на данните за проследяване на тенденции
	

	21
	Потребителски достъп: контрол на достъпа по роли за администратори и оператори
	

	22
	Сертифициране: CE (RED) или еквивалент
	

	23
	Екологични изисквания: екологично проектирани продукти без опасни вещества като литий или други токсични елементи
	

	24
	Експлоатация: проектирана за дългосрочна работа без необходимост от техническо  обслужване за период от 10 или повече години. 
	

	25
	Защита на данните: съответствие с GDPR при използване на лични данни
	


Приложения към техническото предложение:

1. Документи и/или информация относно приложимите условия за лицензиране, използване, поддръжка и обслужване на предлаганото оборудване и софтуер (когато са приложими).
2. Други документи, представени от кандидата, удостоверяващи характеристиките и параметрите на предлаганото решение (ако са приложими).
Забележка: Възложителят може да поиска разяснения относно представената информация, без това да води до промяна или допълване на техническото предложение.
[bookmark: iii.-показател-о2-срок-за-изпълнение]III. ПОКАЗАТЕЛ О2 – СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Предложен срок за цялостно изпълнение:
……………………. календарни дни
[bookmark: X37c52c7a131f79dc4d70308d42faf8a4b8f81b2]Срокът включва всички дейности, необходими за цялостното изпълнение на предмета на процедурата, включително доставка, настройка и тестване на свързаността, настройка на облачната услуга и тестване и обучението на екипа.  
Предложеният срок за изпълнение не може да надвишава максимално допустимия срок, определен в Техническата спецификация.
IV. ПОКАЗАТЕЛ О3 – СРОК ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЯТА, НЕДОСТАТЪЦИТЕ, ДЕФЕКТИТЕ ИЛИ ПОВРЕДИТЕ НА ДОСТАВЕНОТО ОБОРУДВАНЕ
Предложен срок за отстраняване на несъответствията:
……………………. календарни дни
Срокът започва да тече от получаване на уведомление от Възложителя за установено несъответствие, недостатък, дефект или повреда на доставеното оборудване, когато същото е покрито от гаранционните условия.
[bookmark: X553a06d59fdf11fff531484a2c5d3247ba218bd]V. ПОКАЗАТЕЛ О4 – ГАРАНЦИОНЕН СРОК НА ДОСТАВЕНОТО ОБОРУДВАНЕ
Предложен гаранционен срок:
……………………. месеца
Гаранционният срок не може да бъде по-кратък от минимално определения в Техническата спецификация срок.
Гаранционният срок започва да тече от датата на окончателното приемане на системата след успешно тестване, въвеждане в експлоатация и завършване на обучението.
[bookmark: vi.-обучение]VI. ОБУЧЕНИЕ
Кандидатът потвърждава, че ще проведе обучение на членове на екипа на проекта за работа и поддръжка на системата.
Предложена продължителност на обучението: ………………………………………………….
Брой обучавани лица: …………………………………………………………………………………………
[bookmark: vii.-поддръжка-и-подкрепа]Кандидатът потвърждава, че ще проведе обучение на членове на екипа на проекта за работа и поддръжка на системата и ще предостави необходимите инструкции/ръководство за работа с нея.
VII. ПОДДРЪЖКА И ПОДКРЕПА
Кандидатът потвърждава, че ще осигури:
☐ дистанционна диагностика;
☐ дистанционно отстраняване на неизправности, когато е технически възможно;
[bookmark: _Hlk235697263]☐ гаранционно обслужване съгласно предложените гаранционни условия.
☐  Предложен годишен план за поддръжка:................................................................

[bookmark: viii.-декларация]VIII. ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата ………………………………………………………………………………………………..,
в качеството ми на …………………………………………………………………………………………………..,
представляващ …………………………………………………………………………………………………..,
декларирам, че:
1. Предложеното техническо решение отговаря на всички минимални технически изисквания, посочени в Техническата спецификация.
1. Предложените срокове и гаранционни условия са валидни за целия срок на изпълнение на договора.
1. Предложеният срок за изпълнение по показател О2 включва всички дейности, необходими за цялостното изпълнение на предмета на процедурата.
1. Предложеният срок за отстраняване на несъответствия, недостатъци, дефекти или повреди по показател О3 се прилага за доставеното оборудване съгласно гаранционните условия.
1. Предложеният гаранционен срок по показател О4 отговаря на минималните изисквания на Възложителя.
1. Всички дейности, необходими за пълното и качествено изпълнение на предмета на процедурата, са включени в предложената цена съгласно отделното ценово предложение.
Дата: …………………………… г.
[bookmark: _Hlk235706849]За кандидата:
Име и фамилия: ………………………………………………………………………………………………
Длъжност: ………………………………………………………………………………….
Подпис: ……………………………………………………………
Печат (ако е приложимо): ………………………………………
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